필로티 건축물 실태점검 안내문

『필로티 건축물 실태점검』안내

(자료제공: 경남도청 예방안전과  ☎ 055-211-5416)

❖ 필로티 건축물 실태점검이란?

필로티 건물에 대한 화재 취약성을 인식하고 종합적인 화재안전대책에 따라 도내 필로티 건물 화재안전 실태점검을 실시하고자 합니다.

□ 추진개요

❍ (기간) 2019. 1. 1. ~ 7. 31. ※ ’18. 11~12월 : 점검설계 및 사전준비․홍보

❍ (대상/조사반) 11,016개동* / 36개반 108명(소방 35, 건축 35, 전기 35, 안전점검단 3)

* 단독주택, 다가구, 다세대, 연립주택 포함

- 소방 ․ 건축 ․ 전기 합동조사반(35개반 105명) : 10,866개동

- 재난안전건설본부 안전점검단(1개반 3명) : 150개동(24층 이상 공동주택)

❍ (방법) 체크리스트 활용 소방, 건축, 전기 합동조사(소방서별 조사반 운영)

❍ (조사내용)

- 소방 : 법정 소방시설 설치 여부, 피난용이성, 소방활동 장애요인 등

- 건축 : 가연성 내․외장재, 필로티 불법 증축, 용도변경, 출입문 위치․재질 등

- 전기 : 화재우려가 높은 공용부분(주차장 전등, 슬라이딩 도어) 전기시설 중점확인

□ 협조사항

❍ 점검당일 점검입회 및 입주자 점검안내(점검일 별도 안내)